Załącznik nr 4

do zaproszenia do złożenia oferty

w postepowaniu nr 16/2020/Z

Przedmiot zamówienia: modernizacja instalacji C.O.

Wykaz prac oraz materiałów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opis | J.m. | Ilość |
| 1 | KNR 4-02 0506-0100Demontaż rurociągu stalowego średnicy 10-15 mm, o połączeniach spawanych | m | 50 |
| 2 | KNR 4-02 0512-0100Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-mm | szt. | 20 |
| 3 | KNR 4-02 0519-0200 Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności 10 dm3 | szt. | 1 |
| 4 | KNR 2-15 0415-0101 Zawór do regulacji c.o. grzejnikowy z głowicą termostatyczną Dn=10 mm  | szt. | 7 |
| 5 | KNR 2-15 0415-0105 Zawór do regulacji c.o. grzejnikowy z głowicą termostatyczną Dn=15 mm | szt. | 13 |
| 6 | KNR 2-15 0415-0502 Odpowietrznik automatyczny Dn=15 mm | szt. | 9 |
| 7 | KNR 2-15 0408-0112 Zawór przelotowy kulowy Dn=15 mm o połączeniach gwintowanych | szt. | 9 |
| 8 | Próba szczelności instalacji c.o. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewana z rur stalowych lub miedzianych. |  |  |